### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.01, -0.13 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -75.8 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.9 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.016 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -69.8 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.039 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -72.6 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.037 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.54, +0.02 | -0.57, -0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.09, +0.02 | -0.13, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -76.1 | -76.1
Мощность RMS, дБ (A) | -75.8 | -75.9
Пиковый уровень, дБ | -60.2 | -60.2
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +76.2 | +76.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.9 | +75.9
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0164 | +0.0165
Гармонические искажения + шум , % | +0.0317 | +0.0317
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0322 | +0.0321

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0388 | +0.0389
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0397 | +0.0397

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -72 | -75
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -72 | -72
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -74 | -74

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0353 | 0.0351
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0380 | 0.0381
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0385 | 0.0385