### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.01, -0.18 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -75.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.6 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.017 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -69.1 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.042 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -70.2 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.039 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.50, +0.02 | -0.56, -0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.14, +0.02 | -0.18, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.1 | -75.1
Мощность RMS, дБ (A) | -75.0 | -75.0
Пиковый уровень, дБ | -58.1 | -58.6
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.2 | +75.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.6 | +75.6
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0170 | +0.0172
Гармонические искажения + шум , % | +0.0339 | +0.0340
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0352 | +0.0353

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0418 | +0.0421
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0426 | +0.0426

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -69 | -70
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -69 | -69
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -74 | -73

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0378 | 0.0377
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0396 | 0.0398
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0388 | 0.0388