### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.6 дБ / -2.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -74.1 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 74.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0092 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -68.1 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.051 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -74.7 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.042 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.20, +0.02 | -1.20, -0.03
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.02 | -0.07, -0.03

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -74.0 | -73.9
Мощность RMS, дБ (A) | -74.1 | -74.1
Пиковый уровень, дБ | -57.3 | -56.7
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +74.2 | +74.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +74.2 | +74.2
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0090 | +0.0093
Гармонические искажения + шум , % | +0.0404 | +0.0403
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0391 | +0.0392

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0506 | +0.0509
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0499 | +0.0503

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -63 | -61
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -75 | -73
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -75 | -75

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0408 | 0.0411
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0431 | 0.0434
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0429 | 0.0429