### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -5.2 дБ / -5.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.01, -0.11 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -76.9 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 77.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0098 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -70.7 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.036 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -72.4 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.031 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.33, +0.03 | -0.37, -0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.03 | -0.11, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -76.5 | -76.5
Мощность RMS, дБ (A) | -76.9 | -77.0
Пиковый уровень, дБ | -56.3 | -56.3
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +76.5 | +76.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +77.2 | +77.3
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0094 | +0.0103
Гармонические искажения + шум , % | +0.0294 | +0.0297
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0290 | +0.0296

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0355 | +0.0359
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0338 | +0.0340

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -68 | -69
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -71 | -71
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -76

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0303 | 0.0307
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0306 | 0.0306
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0317 | 0.0316