### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.2 дБ / -1.1 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.09 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -71.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 71.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.017 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -64.9 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.071 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -65.3 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.067 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.49, +0.03 | -0.36, +0.10
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.09, +0.02 | +0.01, +0.09

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -70.6 | -70.6
Мощность RMS, дБ (A) | -71.1 | -71.0
Пиковый уровень, дБ | -51.6 | -50.9
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +70.8 | +70.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +71.2 | +71.2
Смещение DC, % | +0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0170 | +0.0165
Гармонические искажения + шум , % | +0.0596 | +0.0592
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0570 | +0.0566

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0713 | +0.0711
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0682 | +0.0681

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -62 | -66
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -64 | -65
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -70 | -70

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0655 | 0.0644
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0668 | 0.0667
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0689 | 0.0674