### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -5.0 дБ / -4.9 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.20, +0.05 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -84.2 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 84.0 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0090 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -76.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.015 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -79.9 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.030 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.50, +0.02 | -0.32, +0.21
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.14, +0.01 | +0.05, +0.20

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -84.0 | -84.0
Мощность RMS, дБ (A) | -84.2 | -84.2
Пиковый уровень, дБ | -60.6 | -61.4
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +84.0 | +84.0
Динамический диапазон, дБ (А) | +84.0 | +84.0
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0088 | +0.0092
Гармонические искажения + шум , % | +0.0134 | +0.0134
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0146 | +0.0148

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0154 | +0.0154
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0159 | +0.0157

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -75 | -71
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -78 | -80
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -80

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0217 | 0.0218
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0280 | 0.0281
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0394 | 0.0395