### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -3.0 дБ / -3.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.09 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -80.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 80.0 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0060 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -73.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.024 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -80.2 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.024 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.51, +0.04 | -0.45, +0.03
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.09, +0.02 | -0.06, +0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -79.9 | -79.9
Мощность RMS, дБ (A) | -80.0 | -80.0
Пиковый уровень, дБ | -62.2 | -62.7
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +79.8 | +80.0
Динамический диапазон, дБ (А) | +80.0 | +80.0
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0062 | +0.0058
Гармонические искажения + шум , % | +0.0205 | +0.0203
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0204 | +0.0201

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0248 | +0.0241
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0241 | +0.0242

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -75 | -76
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -79 | -79
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0222 | 0.0221
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0243 | 0.0247
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0243 | 0.0248