### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -5.0 дБ / -4.9 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.06, -0.10 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -87.4 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 87.6 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0045 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -80.2 | Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.013 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -87.5 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.028 | Хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.46, +0.09 | -0.27, +0.27
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.10, +0.06 | +0.09, +0.24

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -86.4 | -86.3
Мощность RMS, дБ (A) | -87.5 | -87.4
Пиковый уровень, дБ | -67.9 | -67.9
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +86.5 | +86.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +87.7 | +87.6
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0044 | +0.0046
Гармонические искажения + шум , % | +0.0106 | +0.0106
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0098 | +0.0099

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0131 | +0.0131
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0114 | +0.0114

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -82 | -82
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -85 | -88
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -82 | -82

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0210 | 0.0204
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0266 | 0.0268
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0372 | 0.0370