### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -3.0 дБ / -3.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.03 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -81.3 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 81.1 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0058 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -75.4 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.021 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -77.3 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.020 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.14, +0.01 | -0.09, +0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.01 | -0.03, +0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -80.7 | -80.7
Мощность RMS, дБ (A) | -81.3 | -81.3
Пиковый уровень, дБ | -58.6 | -58.3
Смещение DC, % | +0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +80.3 | +80.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +81.2 | +81.1
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0061 | +0.0056
Гармонические искажения + шум , % | +0.0183 | +0.0185
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0171 | +0.0168

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0215 | +0.0214
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0199 | +0.0203

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -69 | -69
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -76 | -77
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -75 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0178 | 0.0176
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0210 | 0.0207
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0210 | 0.0208