### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.4 дБ / -1.3 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.08, +0.02 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -66.7 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 68.3 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.052 | Средне
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -61.9 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.108 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -64.8 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.119 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.16, +0.01 | -1.07, +0.08
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.03, +0.01 | +0.02, +0.08

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -67.5 | -67.5
Мощность RMS, дБ (A) | -66.7 | -66.7
Пиковый уровень, дБ | -49.3 | -49.1
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +69.0 | +68.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +68.3 | +68.2
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0514 | +0.0519
Гармонические искажения + шум , % | +0.0735 | +0.0735
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0806 | +0.0809

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.1081 | +0.1082
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1202 | +0.1202

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -61 | -61
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -65 | -63
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -66 | -66

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1131 | 0.1139
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1233 | 0.1222
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1209 | 0.1204