### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.4 дБ / -1.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -68.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 68.0 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.019 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -62.1 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.091 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -64.4 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.091 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.48, +0.06 | -0.39, +0.10
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.02 | -0.01, +0.06

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -68.4 | -68.3
Мощность RMS, дБ (A) | -68.0 | -67.9
Пиковый уровень, дБ | -52.7 | -52.9
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +68.4 | +68.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +68.0 | +68.0
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0192 | +0.0194
Гармонические искажения + шум , % | +0.0748 | +0.0750
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0785 | +0.0787

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0911 | +0.0908
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0955 | +0.0954

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -67 | -65
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -63 | -64
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -70 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0890 | 0.0886
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0975 | 0.0968
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0863 | 0.0868