### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.5 дБ / -4.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -74.3 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 76.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.019 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -70.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.041 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -73.6 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.044 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.30, +0.01 | -0.34, -0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.01 | -0.11, -0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.0 | -75.2
Мощность RMS, дБ (A) | -74.2 | -74.4
Пиковый уровень, дБ | -55.7 | -56.1
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +76.9 | +77.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +76.1 | +76.3
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0192 | +0.0189
Гармонические искажения + шум , % | +0.0296 | +0.0292
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0318 | +0.0313

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0412 | +0.0408
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0449 | +0.0443

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -69 | -69
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -73 | -72
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -74 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0415 | 0.0412
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0458 | 0.0453
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0440 | 0.0436