### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.5 дБ / -4.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.03 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -76.6 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 76.4 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0089 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -70.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.036 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -74.6 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.035 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.56, +0.01 | -0.59, -0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.03, +0.01 | -0.06, -0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -76.9 | -77.1
Мощность RMS, дБ (A) | -76.5 | -76.7
Пиковый уровень, дБ | -62.0 | -62.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +76.8 | +77.0
Динамический диапазон, дБ (А) | +76.4 | +76.5
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0090 | +0.0088
Гармонические искажения + шум , % | +0.0303 | +0.0301
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0318 | +0.0315

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0357 | +0.0354
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0369 | +0.0365

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -76 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -74 | -73
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -79 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0364 | 0.0358
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0328 | 0.0327
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0350 | 0.0345