### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.9 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.18, +0.03 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -69.3 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 67.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0095 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -60.5 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.072 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -73.3 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.093 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.46, +0.09 | -0.34, +0.21
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.06 | +0.03, +0.18

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -70.9 | -70.9
Мощность RMS, дБ (A) | -69.3 | -69.3
Пиковый уровень, дБ | -56.8 | -56.8
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +69.0 | +68.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +67.3 | +67.2
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0094 | +0.0096
Гармонические искажения + шум , % | +0.0779 | +0.0773
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0952 | +0.0944

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0719 | +0.0714
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0862 | +0.0855

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -73 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -73 | -71
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0633 | 0.0630
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1088 | 0.1076
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1078 | 0.1068