### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.5 дБ / -2.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.21 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -66.8 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 64.4 | Плохо
Гармонические искажения, % | 0.030 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -57.9 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.100 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -68.4 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.110 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.38, +0.04 | -1.32, +0.05
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.21, +0.04 | -0.16, +0.05

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -68.3 | -68.3
Мощность RMS, дБ (A) | -66.8 | -66.8
Пиковый уровень, дБ | -52.3 | -52.3
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +66.0 | +66.0
Динамический диапазон, дБ (А) | +64.4 | +64.3
Смещение DC, % | +0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0296 | +0.0298
Гармонические искажения + шум , % | +0.1071 | +0.1080
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1268 | +0.1278

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0991 | +0.1000
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1163 | +0.1172

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -64 | -64
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -68 | -66
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -64 | -66

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1121 | 0.1128
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1057 | 0.1062
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1101 | 0.1104