### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.6 дБ / -2.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.30 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -66.1 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 66.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.015 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -57.8 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.097 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -68.9 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.152 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.69, +0.05 | -1.62, +0.06
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.30, +0.04 | -0.26, +0.05

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -67.6 | -67.5
Мощность RMS, дБ (A) | -66.1 | -66.0
Пиковый уровень, дБ | -53.1 | -53.1
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +68.0 | +67.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +66.6 | +66.5
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0153 | +0.0156
Гармонические искажения + шум , % | +0.1063 | +0.1074
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1287 | +0.1298

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0960 | +0.0970
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1137 | +0.1146

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -68 | -71
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -69 | -67
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -67 | -68

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0918 | 0.0921
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1063 | 0.1071
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2584 | 0.2587