### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.9 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.13 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -66.8 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 69.4 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.013 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -60.3 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.095 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -68.3 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.077 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.47, +0.03 | -0.36, +0.14
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.13, +0.02 | -0.01, +0.13

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -68.5 | -68.4
Мощность RMS, дБ (A) | -66.8 | -66.8
Пиковый уровень, дБ | -54.8 | -55.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +70.9 | +70.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +69.4 | +69.3
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0130 | +0.0136
Гармонические искажения + шум , % | +0.0790 | +0.0784
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0965 | +0.0958

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0955 | +0.0948
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1166 | +0.1156

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -68 | -70
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -68 | -66
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -68 | -68

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0665 | 0.0660
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0834 | 0.0826
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0830 | 0.0823