### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.10 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -73.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 72.9 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0082 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -66.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.048 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -71.6 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.054 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.50, +0.05 | -0.60, -0.04
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.10, +0.03 | -0.20, -0.06

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -74.3 | -74.3
Мощность RMS, дБ (A) | -73.0 | -73.0
Пиковый уровень, дБ | -60.3 | -60.3
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +74.2 | +74.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +72.9 | +72.9
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0074 | +0.0090
Гармонические искажения + шум , % | +0.0385 | +0.0392
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0445 | +0.0455

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0476 | +0.0483
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0547 | +0.0553

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -78 | -77
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -71 | -70
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -75 | -74

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0491 | 0.0498
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0552 | 0.0551
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0586 | 0.0576