### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.0 дБ / -1.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.09 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -41.4 | Очень плохо
Динамические диапазон, дБ (А) | 72.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0086 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -32.5 | Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 2.538 | Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -69.1 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.050 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.28, +0.04 | -1.21, +0.05
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.09, +0.02 | -0.04, +0.03

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -37.8 | -37.7
Мощность RMS, дБ (A) | -41.4 | -41.4
Пиковый уровень, дБ | -4.6 | -4.6
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +73.5 | +73.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +72.6 | +72.4
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0094 | +0.0077
Гармонические искажения + шум , % | +2.1403 | +2.1403
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +2.3682 | +2.3682

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +2.5377 | +2.5378
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.6333 | +0.6342

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -73 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -68 | -68
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -74 | -75

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0487 | 0.0491
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0478 | 0.0489
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0510 | 0.0522