### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.15 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -73.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 73.6 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.013 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -66.8 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.052 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -65.1 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.058 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.52, +0.02 | -0.60, -0.08
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.15, +0.02 | -0.24, -0.08

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -73.8 | -73.8
Мощность RMS, дБ (A) | -73.0 | -73.0
Пиковый уровень, дБ | -54.0 | -53.7
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +74.3 | +74.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +73.6 | +73.6
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0123 | +0.0132
Гармонические искажения + шум , % | +0.0403 | +0.0411
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0450 | +0.0462

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0513 | +0.0523
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0566 | +0.0573

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -68
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -64 | -64
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -73 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0548 | 0.0558
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0561 | 0.0568
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0625 | 0.0620