### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.2 дБ / -1.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.36, -0.66 | Средне
Уровень шума, дБ (А) | -19.4 | Очень плохо
Динамические диапазон, дБ (А) | 71.1 | Средне
Гармонические искажения, % | 5.543 | Очень плохо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -9.9 | Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 100.000 | Очень плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -31.6 | Очень плохо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.049 | Хорошо
Общая оценка |  | Плохо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -2.49, +0.36 | -2.43, +0.37
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.66, +0.36 | -0.65, +0.37

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -16.4 | -16.4
Мощность RMS, дБ (A) | -19.4 | -19.4
Пиковый уровень, дБ | -4.7 | -4.7
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +72.5 | +72.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +71.2 | +71.0
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +5.4379 | +5.6473
Гармонические искажения + шум , % | +28.9294 | +29.3368
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +31.8292 | +32.2479

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +99.9998 | +99.9998
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +110.6287 | +110.6287

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -4 | -4
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -56 | -5
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -5

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0433 | 0.0444
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0512 | 0.0520
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0518 | 0.0530