### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.24 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -78.2 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 78.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.012 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -72.5 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.029 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -70.3 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.027 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.47, +0.04 | -0.44, +0.06
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.24, +0.04 | -0.21, +0.06

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -78.1 | -78.2
Мощность RMS, дБ (A) | -78.1 | -78.2
Пиковый уровень, дБ | -60.4 | -60.2
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +78.6 | +78.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +78.5 | +78.5
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0123 | +0.0121
Гармонические искажения + шум , % | +0.0244 | +0.0241
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0239 | +0.0236

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0295 | +0.0293
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0292 | +0.0289

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -67
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -70 | -69
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -76 | -75

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0259 | 0.0257
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0280 | 0.0278
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0279 | 0.0277