### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.11 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -72.2 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 72.9 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.026 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -68.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.056 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -72.2 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.059 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.59, +0.02 | -0.59, +0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.11, +0.02 | -0.11, +0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -72.8 | -72.9
Мощность RMS, дБ (A) | -72.2 | -72.3
Пиковый уровень, дБ | -58.8 | -59.2
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +73.5 | +73.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +72.8 | +72.9
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0258 | +0.0255
Гармонические искажения + шум , % | +0.0355 | +0.0350
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0374 | +0.0370

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0565 | +0.0561
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0611 | +0.0606

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -72
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -71 | -71
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0585 | 0.0578
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0589 | 0.0586
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0590 | 0.0585