### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.3 дБ / -1.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.05 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -71.2 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 72.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.026 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -65.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.068 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -63.1 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.062 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.20, +0.02 | -1.13, +0.03
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.05, +0.02 | -0.02, +0.03

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -70.8 | -70.7
Мощность RMS, дБ (A) | -71.2 | -71.2
Пиковый уровень, дБ | -51.9 | -52.4
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +71.7 | +71.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +72.2 | +72.2
Смещение DC, % | -0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0261 | +0.0258
Гармонические искажения + шум , % | +0.0557 | +0.0558
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0547 | +0.0546

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0682 | +0.0683
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0657 | +0.0656

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -62 | -61
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -63 | -61
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -70 | -70

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0613 | 0.0607
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0626 | 0.0625
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0642 | 0.0631