### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.16 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -78.9 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 79.0 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0068 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -72.3 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.028 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -73.8 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.026 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.52, +0.02 | -0.53, +0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.14, +0.02 | -0.16, +0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -78.9 | -79.0
Мощность RMS, дБ (A) | -78.9 | -79.0
Пиковый уровень, дБ | -59.6 | -59.9
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +79.1 | +79.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +78.9 | +79.0
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0068 | +0.0067
Гармонические искажения + шум , % | +0.0235 | +0.0233
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0243 | +0.0240

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0278 | +0.0276
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0283 | +0.0281

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -70
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -72 | -74
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -76 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0249 | 0.0248
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0263 | 0.0261
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0260 | 0.0259