### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.1 дБ / -1.1 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -66.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 68.6 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.047 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -62.3 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.119 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -59.4 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.123 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.19, +0.04 | -1.09, +0.08
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.04 | +0.02, +0.08

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -66.3 | -66.3
Мощность RMS, дБ (A) | -66.0 | -66.0
Пиковый уровень, дБ | -49.6 | -50.6
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +68.5 | +68.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +68.6 | +68.6
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0473 | +0.0472
Гармонические искажения + шум , % | +0.0781 | +0.0784
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0766 | +0.0765

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.1195 | +0.1190
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1254 | +0.1249

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -59 | -58
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -59 | -58
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -66 | -68

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1219 | 0.1219
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1229 | 0.1224
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1255 | 0.1239