### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.3 дБ / -1.3 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.11, +0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -73.1 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 73.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.019 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -67.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.056 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -66.1 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.047 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.16, +0.01 | -1.04, +0.11
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.05, +0.01 | +0.04, +0.11

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -72.7 | -72.6
Мощность RMS, дБ (A) | -73.1 | -73.0
Пиковый уровень, дБ | -51.7 | -52.6
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +73.5 | +73.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +73.5 | +73.5
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0195 | +0.0191
Гармонические искажения + шум , % | +0.0421 | +0.0421
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0417 | +0.0414

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0558 | +0.0554
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0506 | +0.0504

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -61 | -59
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -65 | -65
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -70 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0441 | 0.0441
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0476 | 0.0475
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0498 | 0.0494