### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.3 дБ / -1.3 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.11 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -71.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 71.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.025 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -65.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.065 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -67.6 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.112 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.32, +0.04 | -1.24, +0.05
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.11, +0.02 | -0.06, +0.03

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -71.4 | -71.4
Мощность RMS, дБ (A) | -71.0 | -71.1
Пиковый уровень, дБ | -55.4 | -55.6
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +71.5 | +71.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +71.1 | +71.2
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0246 | +0.0247
Гармонические искажения + шум , % | +0.0507 | +0.0507
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0524 | +0.0524

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0652 | +0.0649
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0680 | +0.0679

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -67 | -65
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -67 | -67
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -71 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0621 | 0.0624
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0636 | 0.0630
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2112 | 0.2114