### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.1 дБ / -1.1 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -65.3 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 65.7 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.051 | Средне
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -61.9 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.124 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -64.1 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.170 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.27, +0.02 | -1.17, +0.07
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.02 | +0.00, +0.07

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -65.9 | -65.8
Мощность RMS, дБ (A) | -65.3 | -65.3
Пиковый уровень, дБ | -52.6 | -52.3
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +66.3 | +66.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +65.7 | +65.7
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0514 | +0.0511
Гармонические искажения + шум , % | +0.0776 | +0.0773
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0805 | +0.0803

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.1238 | +0.1233
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1318 | +0.1312

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -64 | -65
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -63 | -63
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1297 | 0.1291
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1316 | 0.1310
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2489 | 0.2482