### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.24 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -78.8 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 78.9 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0066 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -72.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.028 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -75.5 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.027 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.01, +0.04 | -0.98, +0.07
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.24, +0.04 | -0.21, +0.07

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -79.1 | -79.2
Мощность RMS, дБ (A) | -78.8 | -78.8
Пиковый уровень, дБ | -63.1 | -63.8
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +79.2 | +79.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +78.9 | +78.9
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0066 | +0.0065
Гармонические искажения + шум , % | +0.0240 | +0.0238
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0247 | +0.0245

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0282 | +0.0279
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0290 | +0.0287

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -75 | -77
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -75 | -74
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -76

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0266 | 0.0263
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0278 | 0.0278
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0282 | 0.0274