### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.15 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -73.8 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 73.9 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.011 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -67.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.050 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -68.5 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.047 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.54, +0.02 | -0.57, +0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.15, +0.02 | -0.16, +0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -73.9 | -73.9
Мощность RMS, дБ (A) | -73.7 | -73.8
Пиковый уровень, дБ | -57.8 | -57.9
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +74.1 | +74.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +73.8 | +73.9
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0114 | +0.0111
Гармонические искажения + шум , % | +0.0411 | +0.0408
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0419 | +0.0415

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0503 | +0.0499
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0524 | +0.0518

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -67 | -68
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -68 | -67
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -74

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0462 | 0.0459
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0475 | 0.0469
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0485 | 0.0482