### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.5 дБ / -1.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.20 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -87.1 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 85.7 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0045 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -80.3 | Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.013 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -87.1 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.074 | Хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.49, +0.05 | -1.45, +0.03
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.20, +0.03 | -0.18, +0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -85.8 | -85.8
Мощность RMS, дБ (A) | -87.1 | -87.1
Пиковый уровень, дБ | -66.8 | -67.7
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +84.1 | +83.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +85.7 | +85.7
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0046 | +0.0045
Гармонические искажения + шум , % | +0.0111 | +0.0109
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0097 | +0.0095

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0127 | +0.0126
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0108 | +0.0107

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -81 | -79
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -86 | -86
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -82

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0123 | 0.0126
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0128 | 0.0121
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1979 | 0.1979