### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.5 дБ / -1.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.12 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -86.9 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 86.6 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0052 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -80.4 | Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.013 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -82.7 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.011 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.28, +0.03 | -1.24, +0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.12, +0.03 | -0.10, +0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -85.9 | -85.9
Мощность RMS, дБ (A) | -86.9 | -87.0
Пиковый уровень, дБ | -58.8 | -60.3
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +85.4 | +85.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +86.5 | +86.7
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0053 | +0.0051
Гармонические искажения + шум , % | +0.0117 | +0.0115
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0097 | +0.0094

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0131 | +0.0125
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0112 | +0.0110

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -68 | -77
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -80 | -83
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -80

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0116 | 0.0114
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0115 | 0.0113
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0114 | 0.0114