### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -5.0 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.25, +0.11 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -91.3 | Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 91.4 | Очень хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0071 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -80.1 | Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.010 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -88.7 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.021 | Хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.46, +0.02 | -0.23, +0.26
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.13, +0.01 | +0.11, +0.25

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -90.8 | -90.8
Мощность RMS, дБ (A) | -91.3 | -91.3
Пиковый уровень, дБ | -63.0 | -63.6
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +91.1 | +91.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +91.4 | +91.4
Смещение DC, % | +0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0059 | +0.0083
Гармонические искажения + шум , % | +0.0075 | +0.0095
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0084 | +0.0113

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0096 | +0.0114
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0080 | +0.0088

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -81 | -86
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -88 | -88
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -83 | -83

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0153 | 0.0174
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0182 | 0.0195
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0260 | 0.0277