### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.8 дБ / -0.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.05 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -65.4 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 65.3 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.021 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -62.3 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.082 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -64.1 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.107 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.21, +0.02 | -1.14, +0.03
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.05, +0.02 | -0.02, +0.03

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -67.2 | -67.1
Мощность RMS, дБ (A) | -65.4 | -65.4
Пиковый уровень, дБ | -51.5 | -51.3
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +67.0 | +66.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +65.3 | +65.2
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0209 | +0.0205
Гармонические искажения + шум , % | +0.0651 | +0.0653
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0770 | +0.0770

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0814 | +0.0819
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0957 | +0.0960

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -67 | -59
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -62 | -65
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -67 | -69

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1139 | 0.1142
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1211 | 0.1213
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0862 | 0.0860