### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -5.2 дБ / -5.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.26, +0.14 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -72.1 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 72.1 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.014 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -64.1 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.057 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -71.2 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.062 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.53, +0.03 | -0.29, +0.27
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.10, +0.02 | +0.14, +0.26

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -73.6 | -73.6
Мощность RMS, дБ (A) | -72.1 | -72.2
Пиковый уровень, дБ | -55.6 | -55.9
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +73.6 | +73.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +72.1 | +72.1
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0134 | +0.0156
Гармонические искажения + шум , % | +0.0518 | +0.0510
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0630 | +0.0622

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0575 | +0.0561
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0690 | +0.0670

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -75 | -76
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -70 | -70
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -79 | -76

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0566 | 0.0557
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0610 | 0.0596
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0703 | 0.0681