### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -5.2 дБ / -5.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.26, +0.09 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -71.6 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 68.8 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.015 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -62.5 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.057 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -66.4 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.087 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.51, +0.02 | -0.29, +0.26
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.14, +0.02 | +0.09, +0.26

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -73.2 | -73.2
Мощность RMS, дБ (A) | -71.6 | -71.6
Пиковый уровень, дБ | -54.9 | -54.7
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +70.5 | +70.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +68.8 | +68.9
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0155 | +0.0152
Гармонические искажения + шум , % | +0.0619 | +0.0600
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0761 | +0.0737

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0580 | +0.0567
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0696 | +0.0676

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -70
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -65 | -65
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -70 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0804 | 0.0784
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0885 | 0.0861
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0946 | 0.0921