### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.8 дБ / -0.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.10 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -64.8 | Плохо
Динамические диапазон, дБ (А) | 68.3 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.014 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -60.4 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.084 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -67.7 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.165 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.29, +0.05 | -1.22, +0.06
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.10, +0.02 | -0.04, +0.04

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -66.7 | -66.6
Мощность RMS, дБ (A) | -64.9 | -64.8
Пиковый уровень, дБ | -51.5 | -51.3
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +69.8 | +69.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +68.3 | +68.3
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0133 | +0.0138
Гармонические искажения + шум , % | +0.0783 | +0.0786
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0958 | +0.0961

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0835 | +0.0840
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1014 | +0.1019

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -70
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -67 | -67
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -74 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1157 | 0.1160
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1329 | 0.1336
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2467 | 0.2468