### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -5.2 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.39, +0.23 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -73.4 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 76.6 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.011 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -70.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.043 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -75.5 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.058 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.50, +0.02 | -0.14, +0.40
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.14, +0.02 | +0.23, +0.39

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.0 | -75.0
Мощность RMS, дБ (A) | -73.4 | -73.4
Пиковый уровень, дБ | -58.8 | -58.4
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +77.9 | +77.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +76.6 | +76.6
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0099 | +0.0111
Гармонические искажения + шум , % | +0.0271 | +0.0267
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0319 | +0.0315

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0434 | +0.0421
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0509 | +0.0490

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -83 | -78
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -76 | -74
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -73

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0520 | 0.0508
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0585 | 0.0569
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0646 | 0.0633