### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.6 дБ / -2.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.11, +0.05 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -69.5 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 71.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.019 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -61.9 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.082 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -68.9 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.079 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.17, +0.02 | -1.03, +0.11
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.02 | +0.05, +0.11

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -71.1 | -70.6
Мощность RMS, дБ (A) | -69.7 | -69.3
Пиковый уровень, дБ | -54.0 | -52.3
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +72.6 | +72.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +71.4 | +71.0
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0181 | +0.0191
Гармонические искажения + шум , % | +0.0659 | +0.0694
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0783 | +0.0820

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0796 | +0.0837
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0945 | +0.0989

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -75 | -75
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -69 | -67
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -69 | -68

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0598 | 0.0627
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0866 | 0.0907
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0867 | 0.0905