### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -5.2 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.44, +0.27 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -76.5 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 76.6 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.013 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -69.5 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.033 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -78.8 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.053 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.46, +0.08 | -0.08, +0.46
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.10, +0.05 | +0.27, +0.44

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -77.8 | -77.8
Мощность RMS, дБ (A) | -76.5 | -76.5
Пиковый уровень, дБ | -61.7 | -61.7
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +77.9 | +77.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +76.6 | +76.6
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0122 | +0.0140
Гармонические искажения + шум , % | +0.0282 | +0.0281
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0333 | +0.0335

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0337 | +0.0330
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0387 | +0.0373

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -86 | -85
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -79 | -77
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -76

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0417 | 0.0411
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0559 | 0.0543
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0640 | 0.0621