### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | 1.3 дБ / 1.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.09 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -88.6 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 88.6 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0087 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -77.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.0096 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -86.2 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.0098 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.32, +0.01 | -0.24, +0.10
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.09, +0.01 | -0.00, +0.10

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -90.3 | -90.5
Мощность RMS, дБ (A) | -88.5 | -88.7
Пиковый уровень, дБ | -69.4 | -69.0
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +90.4 | +90.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +88.5 | +88.7
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0081 | +0.0092
Гармонические искажения + шум , % | +0.0099 | +0.0107
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0127 | +0.0138

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0096 | +0.0096
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0102 | +0.0102

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -91 | -87
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -85 | -86
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -81 | -82

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0107 | 0.0105
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0094 | 0.0093
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0094 | 0.0092