### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.9 дБ / -2.9 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.05 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -85.9 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 84.7 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0063 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.014 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -86.1 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.015 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.52, +0.04 | -0.44, +0.12
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.05, +0.02 | +0.04, +0.11

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -86.6 | -86.8
Мощность RMS, дБ (A) | -85.8 | -86.1
Пиковый уровень, дБ | -72.8 | -72.8
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +85.7 | +85.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +84.6 | +84.8
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0065 | +0.0060
Гармонические искажения + шум , % | +0.0111 | +0.0105
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0129 | +0.0122

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0141 | +0.0136
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0154 | +0.0149

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -93 | -94
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -85 | -85
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -82 | -82

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0152 | 0.0149
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0159 | 0.0152
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0153 | 0.0148