### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | 0.5 дБ / 0.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.07 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -78.9 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 79.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.424 | Плохо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -45.1 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.438 | Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -78.8 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.433 | Плохо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.25, +0.02 | -1.20, +0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.02 | -0.07, +0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -80.5 | -80.6
Мощность RMS, дБ (A) | -78.9 | -79.0
Пиковый уровень, дБ | -66.4 | -66.4
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +80.9 | +81.0
Динамический диапазон, дБ (А) | +79.4 | +79.5
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.4275 | +0.4210
Гармонические искажения + шум , % | +0.4281 | +0.4216
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.5578 | +0.5493

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.4427 | +0.4332
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.2466 | +0.2433

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -84 | -85
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -77 | -78
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -83

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.5279 | 0.5210
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.3631 | 0.3587
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.4156 | 0.4122