### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.6 дБ / -2.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.07 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -70.8 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 70.9 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.013 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -65.1 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.060 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -73.2 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.126 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.25, +0.03 | -1.10, +0.12
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.02 | +0.03, +0.11

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -72.2 | -71.7
Мощность RMS, дБ (A) | -71.0 | -70.6
Пиковый уровень, дБ | -57.7 | -56.9
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +72.3 | +71.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +71.1 | +70.7
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0130 | +0.0139
Гармонические искажения + шум , % | +0.0474 | +0.0500
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0542 | +0.0569

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0589 | +0.0620
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0678 | +0.0710

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -82 | -79
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -72 | -72
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0593 | 0.0620
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0878 | 0.0914
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2267 | 0.2288