### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.5 дБ / -4.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -78.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 78.3 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0088 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -73.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.035 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -73.6 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.025 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.29, +0.01 | -0.31, -0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.01 | -0.10, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -76.4 | -76.5
Мощность RMS, дБ (A) | -78.0 | -78.0
Пиковый уровень, дБ | -58.7 | -59.1
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +77.3 | +77.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +78.2 | +78.3
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0090 | +0.0087
Гармонические искажения + шум , % | +0.0266 | +0.0264
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0220 | +0.0217

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0353 | +0.0351
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0292 | +0.0290

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -64 | -62
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -72 | -73
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -76 | -75

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0238 | 0.0236
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0254 | 0.0251
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0254 | 0.0250