### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.3 дБ / -1.3 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.14 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -69.1 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 69.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.028 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -63.4 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.095 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -61.7 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.080 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.30, +0.04 | -1.25, +0.04
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.14, +0.04 | -0.11, +0.04

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -68.3 | -68.2
Мощность RMS, дБ (A) | -69.2 | -69.0
Пиковый уровень, дБ | -50.6 | -49.4
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +68.2 | +68.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +69.3 | +69.1
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0280 | +0.0290
Гармонические искажения + шум , % | +0.0754 | +0.0756
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0671 | +0.0680

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0943 | +0.0949
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0817 | +0.0829

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -53 | -53
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -61 | -61
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -70 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0765 | 0.0776
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0789 | 0.0798
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0829 | 0.0837