### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.03 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -75.3 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.3 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0081 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -68.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.042 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -70.6 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.038 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.55, +0.02 | -0.58, -0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.03, +0.02 | -0.06, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.4 | -75.5
Мощность RMS, дБ (A) | -75.3 | -75.4
Пиковый уровень, дБ | -59.4 | -59.4
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.5 | +75.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.3 | +75.4
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0081 | +0.0081
Гармонические искажения + шум , % | +0.0354 | +0.0353
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0359 | +0.0357

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0424 | +0.0423
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0429 | +0.0427

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -72
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -70 | -70
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0364 | 0.0361
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0389 | 0.0386
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0397 | 0.0396