### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.5 дБ / -4.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.03 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -77.3 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 77.3 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0069 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -70.7 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.033 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -73.0 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.031 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.57, +0.01 | -0.59, -0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.03, +0.01 | -0.05, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -77.4 | -77.5
Мощность RMS, дБ (A) | -77.2 | -77.4
Пиковый уровень, дБ | -61.0 | -61.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +77.5 | +77.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +77.2 | +77.4
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0069 | +0.0068
Гармонические искажения + шум , % | +0.0279 | +0.0275
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0293 | +0.0289

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0327 | +0.0324
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0340 | +0.0336

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -72 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -71 | -73
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -79

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0309 | 0.0303
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0314 | 0.0314
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0323 | 0.0320