### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.5 дБ / -1.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -72.2 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 72.6 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.022 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -66.1 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.065 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -66.5 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.055 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.16, +0.02 | -1.08, +0.06
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.02 | +0.01, +0.06

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -71.5 | -71.3
Мощность RMS, дБ (A) | -72.3 | -72.1
Пиковый уровень, дБ | -52.2 | -52.6
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +71.8 | +71.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +72.7 | +72.5
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0219 | +0.0231
Гармонические искажения + шум , % | +0.0515 | +0.0528
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0489 | +0.0504

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0647 | +0.0663
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0599 | +0.0617

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -60 | -61
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -66 | -65
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -71 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0529 | 0.0537
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0550 | 0.0560
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0545 | 0.0564